附件3

项目复工安全自查表

检查日期：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 建设单位 |  |
| 施工总承包单位 |  | 项目经理 |  |
| 监理单位 |  | 项目总监 |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查情况 |
| 1 | 安全管理 | 项目安全组织机构按规定配备专职安全人员项目经理、专职安全人员是否到岗，项目总监是否到岗；是否编制安全资金投入计划；特种作业人员是否持有效证件上岗操作，各工种操作工人上岗前是否经安全教育并教育合格；各分部分项工程是否进行有针对性的安全技术交底； |  |
| 2 | 临时用电 | 外电线路防护、场内架空线路检查情况；总箱、分箱、开关箱检查情况；漏电保护器是否失灵；接地电阻测试是否符合要求； |  |
| 3 | 安全防护设施 | 安全带、帽、网进场验收台账及检查情况；临边、洞口防护设施检查情况；安全通道防护棚搭设情况； |  |
| 4 | 起重机械 | 起重机械基础、垂直度、附着装置、各安全保险装置检查情况；起重机械定期维护保养情况；50m及以上高塔机风速仪安装情况；施工升降机坠落试验情况及检查记录； |  |
| 5 | 施工机具 | 各类施工机具的查验情况 |  |
| 6 | 深基坑高边坡 | 基坑、边坡支护等安全状况及排水情况、施工对毗邻建筑物及管线安全有无影响，包括基坑边坡支护变形监测记录、基坑边坡周边环境沉降观察记录、基坑积水情况等 |  |
| 7 | 脚手架 | 脚手架、卸料平台安全使用和验收合格手续，重点包括连墙件设置状况，落地式脚手架安全情况，悬挑式脚手架悬挑梁、锚固端情况；施工升降机处架体间隔离措施及开口架加固加强措施情况；高处作业吊篮挑梁锚固、配重情况，高处作业吊篮使用前的验收情况； |  |
| 8 | 模板工地 | 模板工程安全使用和验收合格手续 |  |
| 9 | 消防安全 | 是否具有消防组织、管理制度；是否按规定配备消防设备、设施；是否按规定对作业场所进行消防检查验收；是否进行消防演练；生活区消防安全设施设备检查情况； |  |
| 10 | 文明施工扬尘治理 | 封闭施工安全技术措施（围墙、围挡完整性、大门及门头企业标识状况）；工地大门截水沟、沉淀池及冲洗设施情况；工地临时施工道路硬化，裸露场地硬化、固化、绿化情况，建筑垃圾、弃土集中堆放覆盖情况； | - 17 - |
| 11 | 人员教育交底 | 复工前对工地所有人员进行防疫教育，人员上岗前进行安全技术交底和防疫交底。 |  |
| 建设单位检查意见：项目负责人：（公章）日 期： |
| 施工总承包单位检查意见：项目负责人：（公章）日 期： |
| 监理单位检查意见：项目负责人：（公章）日 期： |

填写说明：1.此表应加盖建设、施工、监理三方公章。对于该建筑工地部分参建企业注册地非宁波大市的，允许其经企业同意后可加盖项目授权章，本地企业一律加盖公章。

2.本表由建设单位、施工单位、监理单位自查后，报送区质监站监督科。联系人：薛再飞、郑东，联系电话：86781389、86781379。